|  |
| --- |
| 実技課題  「訓練課題名：配管接合」実施要領 |

課題の実施について留意すべき事項は次のとおりである。

1.課題前の準備

(1)作業床面積は、作業者1人当たりの作業面積が2m×2m程度を標準とする。

(2)支給材料及び使用工具等一覧は、課題「支給材料」に示すとおりであることが望ましいが、揃わない場合は課題制作に支障のないものを準備すること。

2.実施に当たっての注意事項

(1)標準時間経過の際には、時間の経過を周知させること。

(2)課題製作中の安全については、十分注意すること。

(3)作業ミスなどを想定した材料を予め用意しておくこと。

(4)各工具類の動作確認を予め行うこと。

(5)課題製作終了後に行う水圧テストでは、指導者と作業者の両者が立会いのもとで行うこと。特に、未習熟者による水圧のかけ過ぎには注意すること。

3.採点に当たっての注意事項

採点に使用する採点用器工具は次表のとおりである。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 寸法および規格 | 数量 | 備考 |
| スケール又は鋼製巻尺 | 500mmのもの | 適当数 | 寸法採点用 |
| 定盤 | 600mm×600mm程度のもの | 適当数 | 寸法採点用 |
| テストポンプ一式 | 水道用試験機 | 適当数 | 水圧テスト用 |
| 水栓 | 横水栓 | 適当数 | 水圧テスト用 |
| 水栓用レンチ |  | 適当数 | 水圧テスト用 |
| シールテープ | 水道用 | 適当数 | 水圧テスト用 |
| ストップウォッチ |  | 適当数 | 水圧テスト用 |